{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["方案一"],"not_rendered":{"images":21,"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"方案一","index":0,"n_rows":35,"n_cols":7,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,1,6],[4,0,4,6],[9,2,10,2],[11,2,12,2],[13,0,13,6],[14,0,14,6],[19,0,19,6],[20,0,20,6],[21,1,22,1],[21,2,22,2],[24,0,24,6],[25,0,25,6],[30,0,30,6],[31,0,31,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["水仙药业办公楼二楼办公家具采购清单"]
["\n型号","\n样式\n（图片仅供参考）","\n内容及要求","\n量","尺寸"]
[{"$nulls":4},"W","D","H"]
[{"$nulls":4},"长","宽","高"]
["一、销售经理室/副经理室、国际部经理、拓展部经理、拓展部副经理"]
["主管桌",null,"主管桌\n→基材:采用多层均质环保刨花板，符合国际E1级环保标准，耐磨损度极高，易清洁，外观质量、尺寸偏差、板材理化指标等应符合GB/T 4897.32003、GB/T 17657-1999标准要求，\n→胶水:采用优质环保胶，接着力强，耐热、耐水、耐老化性，符合GB 18583-2006室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量要求。\n→封边:采用2mm厚相同色优质PVC塑料封边。\n→配件:进口五金配件: 1、滑轨:采用优质走珠滑轨，开闭灵活无噪声，表面无锈蚀，承载力、推拉力、耐久力、下沉量均应等于或优于QB/T 2454-1999家具五金抽屉导轨标准中的要求。2、锁具:采用优质品牌，互开率低于2 ‰，开启3万次以上无故障。3、铰链：采用优质铰链，开启灵活无噪声，关住力、承载力、耐久力、下沉量及抗超限性能等于或优于QB/T 2189-1995家具五金配件铰链标准的要求。\n→大回型脚架尺寸：总高度：700±10(mm)。总长度：900±10(mm)。总宽度：80±5(mm)。脚架的横截面为等腰三角形，底的长度为80±5(mm)，腰的长度为58±5(mm)。钢管厚度为1.5mm。",6,1800,1600,750]
["2.0M文件柜",null,"文件柜\n→基材:采用多层均质环保刨花板，符合国际E1级环保标准，耐磨损度极高，易清洁，外观质量、尺寸偏差、板材理化指标等应符合GB/T 4897.32003、GB/T 17657-1999标准要求，\n→胶水:采用优质环保胶，接着力强，耐热、耐水、耐老化性，符合GB 18583-2006室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量要求。\n→封边:采用2mm厚相同色优质PVC塑料封边。\n→配件:进口五金配件:1、锁具:采用优质品牌，互开率低于2 ‰，开启3万次以上无故障。2、铰链：采用优质铰链，开启灵活无噪声，关住力、承载力、耐久力、下沉量及抗超限性能等于或优于QB/T 2189-1995家具五金配件铰链标准的要求。",5,2000,400,900]
["大班椅",null,"大班椅\n→饰面：优质涤纶网布，阻燃，耐磨，抗色变，具有防污、防静电、抗菌防霉、耐燃功能；满足 GB/T 19817-2005、GB 17927-1999标准中的外观、理化检测指标及阻燃要求。\n→海绵：采用高回弹海绵（密度≥45g/cm3），软硬适中，回弹性好，不变形；座面密度、回弹性、压缩永久变形率等指标应满足 GB/ T 10802-2006、GB 17927-1999 标准中理化及力学测试及阻燃要求。 \n→气压棒：采用优质气压棒，使用韩国“三弘”气压棒，气动杆升降自如。三级电镀处理以上，管壁厚度2.2mm，活塞含氮量达99.5%以上；升降自如，可承受250kg压力；\n→其他部位材质：脚架采用五星脚，稳定牢固；坐壳及扶手采用耐冲击聚丙烯(PP) 射出成型，机械性质强韧，抗腐蚀性好；背框采用ABS合成塑料射出成型，强度高、韧性好；脚轮：采用强化合成尼龙纤维树脂材料制成；以上材质应满足 QB/T2280-2007 办公椅标准中的技术及质量要求。",6,"-","-","-"]
["班前椅",null,"班前椅\n→椅面：面料采用透气网布制作而成。\n→背筐：采用重击尼龙（PA）+玻纤（GF）射出成型(66%尼龙+33%玻纤+1%特殊成分)，分内、外框，抵寒冷，耐高温，通过BIFMA136KG拉背测试\n→扶手：尼龙（PA）+玻纤（GF）射出成型(66%尼龙+33%玻纤+1%特殊成分)射出成型，通过BIFMA136KG垂直压力，68KG水平拉力测试\n→泡棉：采用42密度高密度阻燃泡棉，通过美国加州“CA117”防火标准测试\n→曲木板：采用甲醛含量E1级成型胶合板，板材厚度12MM，通过147KG强度测试。\n→工字脚：管壁厚度2.0mm圆管加工成型，磨砂烤漆喷涂制作，转弯处双管补强。脚架圆管直径25mm.\n→脚  垫：采用冲击PP射出成型\n→尺寸：总高度：935±10(mm)。总宽度：585±10(mm)。总深度：595±10(mm)。坐垫厚度：80±10(mm)。坐垫深度：490±10(mm)。坐垫宽度：480±10 (mm)。地面至扶手高度：665±10(mm)。地面至坐垫高度：470±10(mm)。",8,"-","-","-"]
["沙发三人位",null,"沙发\n→采用优质超纤皮饰面，防火阻燃；采用多层强力拉筋包背工艺，圆顺饱满，满足GB/T 16799-1997、GB 17927-1999标准中的外观、理化检测指标及阻燃要求。\n→海绵：采用高回弹海绵（密度≥45g/cm3），软硬适中，回弹性好，不变形；座面密度、回弹性、压缩永久变形率等指标应满足 GB/ T 10802-2006、GB 17927-1999 标准中理化及力学测试及阻燃要求。 \n→框架：脚架采用优质金属脚架，沙发内部结构经防虫、防腐处理、用蛇簧加高强度拉力筋作内衬，内部五金件应做防锈处理。\n→沙发成品应满足QB/T 1952.1-2003 软体家俱沙发标准中的外观、理化、力学性能及阻燃检测要求，达到 GB 18583-2006 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量，GB/T18883-2002 室内空气质量标准中的环保检测要求。",3,"-","-","-"]
["沙发单人位",null,null,3,"-","-","-"]
["长茶几",null,"茶几【长+方】\n→台面采用耐高温、易清洁，高硬度加厚优质钢化玻璃，高强度：同等厚度的钢化玻璃抗冲击强度是普通玻璃的3～5倍，抗弯强度是普通玻璃的3～5倍；钢化玻璃具有良好的热稳定性，能承受的温差是普通玻璃的3倍，可承受300℃的温差变化；优质不锈钢脚架。\n→进口优质五金配件 ",3,1280,640,430]
["方茶几",null,null,3,640,640,430]
[]
["二、销售内勤、国际部员工、办公室"]
["★工作位1（单人位）（需提供样品一张）",null,"工作位（报价单位：1人位）\n→基材：采用多层均质环保刨花板，符合国际E1级环保标准，耐磨损度极高，易清洁，外观质量、尺寸偏差、板材理化指标等应符合GB/T 4897.3-2003、GB/T 17657-1999 标准要求。\n→正面屏风选用优质铝合金框架，厚度达1.2mm，成品屏风厚度达50mm，采用双面彩色钢化玻璃与优质弹性布。\n→侧边屏风的功能挂槽，即含氧化铝骨架厚度是1.2mm，采用抛精光拉槽工艺，手感光滑，质感美观。可以挂放笔筒，文件架等。→胶水：采用优质环保胶，接着力强，耐热、耐水、耐老化性，符合GB 18583-2006室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量要求。\n→封边：采用2mm厚相同色优质PVC塑料封边。\n→配件：进口五金配件：1、锁具：采用优质品牌，互开率低于2‰，开启3万次以上无故障。2、铰链：采用优质铰链，开启灵活无噪声，关住力、承载力、耐久力、下沉量及抗超限性能等于或优于QB/T 2189-1995家具五金配件铰链标准的要求。3、滑轨：优质三节消音走珠滑轨，开闭灵活无噪声,表面无锈蚀，承载力、推拉力、耐久力、下沉量均应等于或优于QB/T 2454-1999家具五金抽屉导轨标准中的要求。\n→水平调整脚采用活动式脚座，可调整15mm，吻合于地面凹凸不平，工作位底部具有走线功能，主机架位置设有插座专用线槽。",9,1500,1450,750]
["工作位2",null,"工作位\n→基材：采用多层均质环保刨花板，符合国际E1级环保标准，耐磨损度极高，易清洁，外观质量、尺寸偏差、板材理化指标等应符合GB/T 4897.3-2003、GB/T 17657-1999 标准要求。\n→胶水：采用优质环保胶，接着力强，耐热、耐水、耐老化性，符合GB 18583-2006室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量要求。\n→封边：采用2mm厚相同色优质PVC塑料封边。\n→配件：进口五金配件：1、锁具：采用优质品牌，互开率低于2‰，开启3万次以上无故障。2、滑轨：优质走珠滑轨，开闭灵活无噪声,表面无锈蚀，承载力、推拉力、耐久力、下沉量均应等于或优于QB/T 2454-1999家具五金抽屉导轨标准中的要求。",2,3600,600,750]
["★职员椅（需提供样品一张）",null,"职员椅\n→椅面：面料采用透气网布制作而成。\n→背筐：采用重击尼龙（PA）+玻纤（GF）射出成型(66%尼龙+33%玻纤+1%特殊成分)，分内、外框，抵寒冷，耐高温，通过BIFMA136KG拉背测试\n→扶手：尼龙（PA）+玻纤（GF）射出成型(66%尼龙+33%玻纤+1%特殊成分)射出成型，通过BIFMA136KG垂直压力，68KG水平拉力测试\n→泡棉：采用42密度高密度阻燃泡棉，通过美国加州“CA117”防火标准测试\n→曲木板：采用甲醛含量E1级成型胶合板，板材厚度12MM，通过147KG强度测试。\n→工字脚：管壁厚度2.0mm圆管加工成型，磨砂烤漆喷涂制作，转弯处双管补强。脚架圆管直径25mm.\n→脚  垫：采用冲击PP射出成型\n→尺寸：总高度：935±10(mm)。总宽度：585±10(mm)。总深度：595±10(mm)。坐垫厚度：80±10(mm)。坐垫深度：490±10(mm)。坐垫宽度：480±10 (mm)。地面至扶手高度：665±10(mm)。地面至坐垫高度：470±10(mm)。",15,"-","-","-"]
["0.8M文件柜",null,"文件柜\n→基材：采用多层均质环保板，符合国际E1级环保标准，耐磨损度极高，易清洁，外观质量、尺寸偏差、板材理化指标等应符合GB/T 4897.3-2003、GB/T 17657-1999 标准要求，\n→胶水：采用优质环保胶，接着力强，耐热、耐水、耐老化性，符合GB 18583-2006室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量要求。\n→封边：采用2mm厚相同色优质PVC塑料封边。\n→配件：五金配件：1、锁具：采用优质品牌，互开率低于2‰，开启3万次以上无故障。2、铰链：采用优质铰链，开启灵活无噪声，关住力、承载力、耐久力、下沉量及抗超限性能等于或优于QB/T 2189-1995家具五金配件铰链标准的要求。",7,800,400,800]
[]
["三、业务部与拓展部"]
["工作位3\n（12人位）",null,"工作位（报价单位：1人位）\n→基材：采用多层均质环保板，符合国际E1级环保标准，耐磨损度极高，易清洁，外观质量、尺寸偏差、板材理化指标等应符合GB/T 4897.3-2003、GB/T 17657-1999 标准要求，\n→胶水：采用优质环保胶，接着力强，耐热、耐水、耐老化性，符合GB 18583-2006室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量要求。\n→封边：采用2mm厚相同色优质PVC塑料封边。\n→配件：五金配件：1、锁具：采用优质品牌，互开率低于2‰，开启3万次以上无故障。2、滑轨：优质三节消音走珠滑轨，开闭灵活无噪声,表面无锈蚀，承载力、推拉力、耐久力、下沉量均应等于或优于QB/T 2454-1999家具五金抽屉导轨标准中的要求。\n→配件：每位配置一个活动柜。",12,1400,600,750]
["工作位3\n（8人位）",null,null,8,1400,600,750]
["职员椅",null,"职员椅\n→椅面：面料采用透气网布制作而成。\n→背筐：采用重击尼龙（PA）+玻纤（GF）射出成型(66%尼龙+33%玻纤+1%特殊成分)，分内、外框，抵寒冷，耐高温，通过BIFMA136KG拉背测试\n→扶手：尼龙（PA）+玻纤（GF）射出成型(66%尼龙+33%玻纤+1%特殊成分)射出成型，通过BIFMA136KG垂直压力，68KG水平拉力测试\n→泡棉：采用42密度高密度阻燃泡棉，通过美国加州“CA117”防火标准测试\n→曲木板：采用甲醛含量E1级成型胶合板，板材厚度12MM，通过147KG强度测试。\n→工字脚：管壁厚度2.0mm圆管加工成型，磨砂烤漆喷涂制作，转弯处双管补强。脚架圆管直径25mm.\n→脚  垫：采用冲击PP射出成型\n→尺寸：总高度：935±10(mm)。总宽度：585±10(mm)。总深度：595±10(mm)。坐垫厚度：80±10(mm)。坐垫深度：490±10(mm)。坐垫宽度：480±10 (mm)。地面至扶手高度：665±10(mm)。地面至坐垫高度：470±10(mm)。",20,"-","-","-"]
[]
["四、会议室"]
["会议桌",null,"会议桌\n→基材：采用多层均质环保刨花板，符合国际E1级环保标准，耐磨损度极高，易清洁，外观质量、尺寸偏差、板材理化指标等应符合GB/T 4897.3-2003、GB/T 17657-1999 标准要求，\n→胶水：采用优质环保胶，接着力强，耐热、耐水、耐老化性，符合GB 18583-2006室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量要求。\n→封边：采用2mm厚相同色优质PVC塑料封边。\n→配件：优质五金配件",1,3800,1200,750]
["会议椅",null,"会议椅\n→椅面：面料采用透气网布制作而成。\n→背筐：采用重击尼龙（PA）+玻纤（GF）射出成型(66%尼龙+33%玻纤+1%特殊成分)，分内、外框，抵寒冷，耐高温，通过BIFMA136KG拉背测试\n→扶手：尼龙（PA）+玻纤（GF）射出成型(66%尼龙+33%玻纤+1%特殊成分)射出成型，通过BIFMA136KG垂直压力，68KG水平拉力测试\n→泡棉：采用42密度高密度阻燃泡棉，通过美国加州“CA117”防火标准测试\n→曲木板：采用甲醛含量E1级成型胶合板，板材厚度12MM，通过147KG强度测试。\n→工字脚：管壁厚度2.0mm圆管加工成型，磨砂烤漆喷涂制作，转弯处双管补强。脚架圆管直径25mm.\n→脚  垫：采用冲击PP射出成型\n→尺寸：总高度：935±10(mm)。总宽度：585±10(mm)。总深度：595±10(mm)。坐垫厚度：80±10(mm)。坐垫深度：490±10(mm)。坐垫宽度：480±10 (mm)。地面至扶手高度：665±10(mm)。地面至坐垫高度：470±10(mm)。",14,"-","-","-"]
["1.6M文件柜1",null,"文件柜\n→基材：采用多层均质环保板，符合国际E1级环保标准，耐磨损度极高，易清洁，外观质量、尺寸偏差、板材理化指标等应符合GB/T 4897.3-2003、GB/T 17657-1999 标准要求，\n→胶水：采用优质环保胶，接着力强，耐热、耐水、耐老化性，符合GB 18583-2006室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量要求。\n→封边：采用2mm厚相同色优质PVC塑料封边。\n→配件：五金配件：1、锁具：采用优质品牌，互开率低于2‰，开启3万次以上无故障。2、铰链：采用优质铰链，开启灵活无噪声，关住力、承载力、耐久力、下沉量及抗超限性能等于或优于QB/T 2189-1995家具五金配件铰链标准的要求。",2,1600,400,2000]
["1.6M文件柜2",null,"文件柜\n→基材：采用多层均质环保板，符合国际E1级环保标准，耐磨损度极高，易清洁，外观质量、尺寸偏差、板材理化指标等应符合GB/T 4897.3-2003、GB/T 17657-1999 标准要求，\n→胶水：采用优质环保胶，接着力强，耐热、耐水、耐老化性，符合GB 18583-2006室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量要求。\n→封边：采用2mm厚相同色优质PVC塑料封边。\n→配件：五金配件：1、锁具：采用优质品牌，互开率低于2‰，开启3万次以上无故障。2、铰链：采用优质铰链，开启灵活无噪声，关住力、承载力、耐久力、下沉量及抗超限性能等于或优于QB/T 2189-1995家具五金配件铰链标准的要求。",2,1600,400,2000]
[]
["五、接待室"]
["洽谈桌",null,"洽谈桌\n→基材：采用多层均质环保刨花板，符合国际E1级环保标准，耐磨损度极高，易清洁，外观质量、尺寸偏差、板材理化指标等应符合GB/T 4897.3-2003、GB/T 17657-1999 标准要求，\n→胶水：采用优质环保胶，接着力强，耐热、耐水、耐老化性，符合GB 18583-2006室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量要求。\n→封边：采用2mm厚相同色优质PVC塑料封边。",2,800,800,750]
["★洽谈椅（需提供样品一张）",null,"洽谈椅\n→座垫海绵：采用一次性成形，符合人体工程学的高级优质PU海棉，坐感舒适，采用高回弹海绵（密度≥45g/cm3），软硬适中，回弹性好，不变形；座面密度、回弹性、压缩永久变形率等指标应满足 GB/ T 10802-2006、GB 17927-1999 标准中理化及力学测试及阻燃要求。 \n→尺寸：总高度：845±10(mm)。总宽度：595±10(mm)。总深度：530±10(mm)。软包坐垫厚度：50±10(mm)。软包坐垫宽度：430±10(mm)。地面至扶手高度：640±10(mm)。地面至坐垫高度：475±10(mm)。靠背宽度440±10(mm)。",8,"-","-","-"]
["茶水柜",null,"茶水柜\n→基材：采用多层均质环保板，符合国际E1级环保标准，耐磨损度极高，易清洁，外观质量、尺寸偏差、板材理化指标等应符合GB/T 4897.3-2003、GB/T 17657-1999 标准要求，\n→胶水：采用优质环保胶，接着力强，耐热、耐水、耐老化性，符合GB 18583-2006室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量要求。\n→封边：采用2mm厚相同色优质PVC塑料封边。\n→配件：五金配件：1、锁具：采用优质品牌，互开率低于2‰，开启3万次以上无故障。2、铰链：采用优质铰链，开启灵活无噪声，关住力、承载力、耐久力、下沉量及抗超限性能等于或优于QB/T 2189-1995家具五金配件铰链标准的要求。",1,1200,400,980]